**附件**

**询价采购须知**

**1、适用范围**

本询价采购文件仅适用于《湖南省湘澧盐化有限责任公司果园垸至东池原卤管线改造项目：钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件询价采购公告》中所述的采购项目。

**2、响应人资格要求**

2.1资质要求：

①具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期。

②必须具备所投产品的制造资格（特种设备制造许可证）。

③具有特种设备型式试验证书及报告。

2.2业绩要求：须提供投标人最近36个月内至少一个单个合同金额不少于30万元人民币的钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件供货业绩，并提供合同协议书复印件（加盖投标人公章）。

2.3信誉要求：投标人在招投标及生产经营过程中，三年内未受司法机关生效刑事判决和行政机关行政处罚决定，及在本项目类似产品销售过程中未有重大违约行为（提供签章的承诺书）

2.4本次采购不接受联合体投标；

**3、询价项目内容及要求：**

提供本项目所需产品的制造、运输至指定地点及现场安装（不含管道转运所需人工及机械等），试压确保工程质量,及时安全文明地完成施工任务。

3.1、工作要求：根据采购方要求及时供货至现场，并按采购方项目进度进行安装、试压等服务。

3.2、质量要求:

①产品质量要求： 产品质量符合国家下述标准：HG/T3690-2012 《工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管》 HG/T30691-2012《工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》

②施工质量要求：按照提出的要求,确保优质工程、严格执行国家有关规程及标准,文明施工。因施工引起的返工和材料浪费及不符合要求的,必须及时返工,同时承担其一切损失。

3.3、安全文明施工:成交单位现场施工人员必须已购买工伤保险，并与采购方签定安全协议。

**4、采购材料清单**

响应人应当提供本项目所需的必要材料，即使本采购须知材料清单内未列出或数目不足，响应人仍需在执行合同过程中补足，满足采购人项目需求，结算时按实际数量进行结算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 直管 | DN350 | 米 | 420 |  |
| 2 | 45度弯头 | DN350 | 个 | 5 |  |
| 3 | 22.5度弯头 | DN350 | 个 | 5 |  |
| 4 | 90度弯头 | DN350 | 个 | 2 |  |
| 5 | 正三通 | DN350 | 个 | 1 | DDD |
| 6 | 变径三通 | DN350/200 | 个 | 1 | DFD |
| 7 | 法兰短管 | DN350 | 根 | 4 | DF |
| 8 | 电熔套 | DN350 | 个 | 51 | 含20个过渡 |

采购材料清单

**4、响应文件要求：**

4.1、响应文件内容：

4.1.1、提供企业营业执照副本复印件（加盖公章）；

4.1.2、提供法定代表人授权委托书（加盖公章）；

4.1.3、提供资质等级证书副本复印件（加盖公章）；

4.1.4、《报价响应函》（加盖公章）。

**将以上响应文件共同包装在一个密封袋内，并在封套的封口处加盖响应人单位印章。未按要求密封的，询价采购单位不予接受。**

4.2响应文件递交时间：

所有响应单位应在2024年6月19日09:30时前，将响应文件递送至湖南省湘澧盐化有限责任公司生产调度中心，可采用快递方式。

联系电话：13511151655，联系人：傅涛

**5询价时间**

2024年6月19日09:30；

**6、询价采购程序**

6.1、采购单位将按询价采购文件规定的时间和地点，对所有按时递交并已接受的响应文件进行询价。**响应单位代表无须到场**。

6.2、询价会议由湖南省湘澧盐化有限责任公司生产调度中心主持，并邀请有关部门和监察审计部派人员参加，监督全过程。

6.3在询价会议上，首先由比选小组评委、纪检监察人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，采购单位将当场对已签收的所有响应文件进行开封，并检查各响应文件的包封、签署、响应文件内容等有关情况，以确定其完备性。如不能响应“工作要求、质量要求、安全文明施工、结算办法、付款方式”其中任何一项，视为不符合要求，其单位不参与下一步询价。

6.4、在进行上述核查后，将宣布符合要求和不符合要求的响应单位名称，并同时宣布符合要求的响应文件中《报价响应函》所标明的响应单价(以大写为准)。

6.5、以资质符合要求的响应单位中工时单价报价最低者为拟定成交单位，并上报公司。

6.6、经公司同意后在湘澧盐化有限责任公司网站（<http://www>.xlyk.com/）上公布成交结果。

6.7、采购单位若经过本次询价，不能选出符合要求的成交单位，则可对本项目进行新一轮的询价采购。

**7、采购控制价**

本工程采购控制价为人民币：36万元整（ ￥ 360000.00元）

**8、项目工期**

合同签订至施工完工天数15天。

**9、合同授予**

9.1、采购人在中标通知书发布之日起7个工作日内，与中标人签订采购合同。

9.2、询价采购文件（含采购公告，补充、修改文件）、成交人的响应文件（含澄清、补充文件）均为签订采购合同的依据。

9.3采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。

9.4成交人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，采购人重新组织询价采购。

9.5除采购文件另有规定外，成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将项目转让给他人，也不得将成交项目进行分包转让。

**10、竣工验收**

施工单位按照采购方要求将项目完成并将现场清理后，申请竣工验收，采购方组织相关人员进行竣工验收。

**11、结算及支付方式**

11.1、结算办法:按工程实际使用管材及管件数量及单价为最终结算的方式进行结算。

11.2、支付方式:合同签订后支付合同金额的30%作为预付款；管道安装试压验收合格后支付至合同金额的95%，付款前开具合同金额（全款）增值税专用发票；余下5%作为质保金，质保期自项目竣工验收合格之日起6个月后无息一次性支付。

湖南省湘澧盐化有限责任公司

果园垸至东池原卤管线改造项目：

钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件采购

响应文件

响应供应商：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年 月 日

## 目录

1. 报价响应函..........................................................................................................................n

2、报价明细表

3、营业执照及制造格..............................................................................................................n

4、特种设备型式试验证书及报告资质文件......................................................................n

5、安全生产许可证..............................................................................................................n

6、法人身份证明文件...........................................................................................................n

7、法人代表授权书...............................................................................................................n

8、供货业绩.......................................................................................................n

9、投标保证金承诺函....................................... ................. ............. ............. ......................n

**报 价 函**

工程名称：果园垸至东池原卤管线改造项目：钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件采购

建设单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

报价单位：

报价（含13%增值税）大写： 人民币

小写： 人民币

工期响应： 天

报价单位（盖章）：

法人代表（签字）：

联系电话：

年 月 日

**报价明细表**

工程名称：果园垸至东池原卤管线改造项目：钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件采购

建设单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

报价单位名称：

报价明细：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 应发 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 直管 | DN350 | 米 | 420 |  |  |  |
| 2 | 45度弯头 | DN350 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | 22.5度弯头 | DN350 | 个 | 5 |  |  |  |
| 4 | 90度弯头 | DN350 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 正三通 | DN350 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 变径三通 | DN350/200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 法兰短管 | DN350 | 根 | 4 |  |  |  |
| 8 | 电熔套 | DN350 | 个 | 51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章：

授权代表签字：

年 月 日

**营业执照及资质文件**

备注：供应商应提供有效期内营业执照及资质文件复印件并加盖公章。

**安全生产许可证**

备注：供应商应提供有效期内安全生产许可证复印件并加盖公章。

**法人身份证明文件**

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：

经营期限：

经营范围：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称 ）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正反面扫描件 |  |

投标人：（单位公章）

年 月 日

**法人代表授权书**

致：湖南省湘盐化有限责任公司

本人作为的法定代表人，在此授权我公司 ，其身份证号码： ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

本授权书期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正反面扫描件 |  |

授权代表：（签字）

身份证号码： 职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字）

授权委托日期： 年 月 日

**供货业绩**

备注：供应商应提供36个月内至少一个单个合同金额不少于30万元人民币的钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件供货业绩，并提供合同协议书复印件（加盖投标人公章）。

**投标保证金承诺函**

致：湖南省湘盐化有限责任公司

本承诺函作为 （报价人名称） 对果园垸至东池原卤管线改造项目钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件询比采购提供的投标保证金承诺。投标保证金金额为人民币壹万元整（￥10000 元。

我方承诺：虽然投标保证金没有实际支付你方，但我方承担投标保证金责任，我方如有在投标截止后撤销报价响应文件、中标后无正当理由不予贵方签订合同、在签订合同时向贵方提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我方承诺在接到贵方补交投标保证金通知7日内，补交投标保证金，承担由此造成的一切法律后果。

授权委托人签字：

授权委托人联系电话：

法定代表人签字或盖章：

法定代表人联系电话：

报价响应单位公章：

年 月 日